Утверждаю:

Генеральный директор

АО «Северо-Казахстанская Распределительная

Электросетевая Компания»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**А.А. Казановский**

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

|  |  |
| --- | --- |
| Номер закупок (тендера): | - |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Техническое обслуживание  и ремонт транспортного средства КАМАЗ 43118-3027-50 |
| Номер лота: | 1 |
| Наименование лота: | Техническое обслуживание  и ремонт транспортного средства КАМАЗ 43118-3027-50 |
| Описание лота: | Выполнить работу по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства. Провидение ТО-1 и ТО-2, а так же замена моторного и трансмиссионного масла |
| Дополнительное описание лота: |  |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения**:** | Работа |
| Место поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг | АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» |
| Срок поставки товара, выполнения работ, предоставления услуг: | Срок выполнения Сервисных работ по Договору согласовывается с Заказчиком индивидуально, но не может превышать 30 (тридцать) рабочих дней. |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров работ, услуг: | ТО-1   1. Подготовить автомобиль к работам, обратив особое внимание на агрегаты и системы, которым проводится обслуживание. 2. Проверить и отрегулировать все системы, механизмы и агрегаты двигателя транспортного средства. 3. Отрегулировать сцепление. 4. Проверить, закрепить и отрегулировать все системы, механизмы и агрегаты Коробки передач (КП, АКП, ГМП), коробки мощности (КОМ). 5. Проверить, закрепить и отрегулировать все системы, механизмы и агрегаты карданной передачи, мосты, переднею ось. 6. Проверить, закрепить, отрегулировать и довести до нормы все системы, механизмы и агрегаты подвески, рамы, передней оси и колеса. 7. Проверить и закрепить все системы, механизмы и агрегаты рулевого управления. 8. Проверить, закрепить и отрегулировать тормозную систему. 9. Проверить, закрепить и отрегулировать все системы, механизмы и агрегаты электрооборудования. 10. Проверить систему кондиционирования. 11. Провести Смазочные, Очистительные и заправочные работы (Очистку, Промывку, Замену, Смазку, Заправку).   ТО-2   1. Проверить и закрепить все системы, механизмы и агрегаты двигателя транспортного средства. 2. Проверить, закрепить и отрегулировать все системы, механизмы и агрегаты Коробки передач (КП, АКП, ГМП), коробки мощности (КОМ). 3. Проверить, закрепить, отрегулировать и довести до нормы все системы, механизмы и агрегаты подвески, рамы, передней оси и колеса. 4. Проверить, закрепить и отрегулировать тормозную систему. 5. Проверить кабину и платформу. 6. Провести Смазочные, Очистительные и заправочные работы (Очистку, Промывку, Замену, Смазку, Заправку). |