|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | |  | **Приложение № \_\_\_**  **к договору поставки № \_\_\_\_\_**  **от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г.** | | | |  | | |
| **СПЕЦИФИКАЦИЯ** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **№ п/п** | **Наименование Товара** | **Данные ГОСТ/СТ РК/ТУ/чер-тежей** | | | | **Ед. изм** | **Кол-во** | **Цена  за единицу Товара  без НДС, тенге** | | | **Сумма  без НДС, тенге** | **Сумма НДС, тенге** | **Всего сумма  с НДС,  тенге** | | **Код ТН ВЭД** |
| *1* | *2* | *3* | | | | *4* | *5* | *6* | | | *7* | *8* | *9* | | *10* |
| 1 | Электропривод МС 500 | для регулирующих клапанов, управляющий сигнал - по выбору: аналоговый/трехточечный, тип защиты IP 54, питание 230В. Развиваемое усилие - 5000 H | | | | шт | 2 |  | | |  |  |  | |  |
| 2 | Электропривод АМЕ 655 | Страна производства Дания Тип AME Напряжение питания, В 24В, 230B Ход штока, мм 50 Приводное усилие, Н 2000 Макс. рабочая температура, 55°C Мин. рабочая температура, 0°C Наличие возвратной пружины нет Диаметр управляемого клапана, мм 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250 Время перемещения штока на 1мм, сек 3, 6 | | | | шт | 2 |  | | |  |  |  | |  |
|  | **Итого:** | | |  | |  |  |  | | |  |  |  | |  |
| Общая сумма Товара по настоящему Приложению составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**) тенге, с учетом НДС.*(сумма цифрами) (сумма прописью)* | | | | | | | | | | | | | | |  |

1. Условия и порядок оплаты:
   1. *Оплата производится\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*
2. Условия поставки Товара: франко-склад Покупателя.
3. г.Петропавловск, ул. Строительная, 23.
4. Срок поставки Товара составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*.*

5. Поставка Товара производится единовременно.

6. Гарантийный срок на Товар устанавливается на \_\_\_\_ месяцев с даты ввода его в эксплуатацию, при условии, если ввод его в эксплуатацию будет произведен не позднее \_\_\_ месяцев с даты поставки. В случае ввода в эксплуатацию Товара по истечении \_\_\_ месяцев с даты поставки, то гарантийный срок устанавливается на \_\_\_\_ месяцев с даты поставки Товара ***(Гарантийный срок определяется спецификой Товара и должен составлять не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию).***

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК:** | **ПОКУПАТЕЛЬ:** |
| ***Должность подписывающего лица***  ***Наименование Поставщика*** | ***ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»***  ***Генеральный Директор*** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***инициалы, фамилия*** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***А.В. Калиничев*** |