"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор

ТОО "Петропавловские Тепловые Сети"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Калиничев А.В.

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г.

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Услуга по определению эффективности работы пылеулавливающего оборудования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Кол-во точек (вход, выход) | Кол-во замеров за год |
| 1 | Аэродинамические показатели | | |
| 1.1 | Давление | 14 | 1 |
| 1.2 | Температура | 14 | 1 |
| 1.3 | Влажность | 14 | 1 |
| 1.4 | Эффективность работы пылеулавливающих установок | 14 | 1 |
| 1.5 | Аэродинамические испытания | 14 | 1 |
| 1.6 | Скорость, расход газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников | 14 | 1 |
| 2 | Загрязняющее вещество | 14 | 1 |
| 3 | Обработка данных, расчеты, выводы | 14 | 1 |

Требования к оборудованию: Прибор для определения эффективности работы пылеулавливающей установки - Аспиратор ПУ-2Э.  
Характеристики оборудования: Электрический аспиратор ПУ-2Э предназначен для отбора и измерения проб атмосферного воздуха населенных мест, воздуха рабочей зоны, воздуха жилых и общественных помещений и газов от источников загрязнения атмосферы, газов – конечной продукции технологических процессов с заданным объемным расходом через поглотитель для последующего аналитического контроля.