**Техническая характеристика**

* **Особенности аудио**
  + HD-voice: HD на телефоне, HD на динамике
  + Защита от акустических ударов
  + Широкополосный кодек: AMR-WB (приобретается дополнительно), Opus, G.722
  + Узкополосный кодек: G.711 (A / µ), G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC
  + DTMF: внутриполосный, внеполосный (RFC 2833) и SIP INFO
  + Полнодуплексная громкая связь с AEC
  + VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
* **Особенности телефона**
  + 2 VoIP аккаунта
  + Удержание вызова, отключение звука, DND
  + Быстрый набор в одно касание, горячая линия
  + Переадресация, ожидание вызова, перевод вызова
  + Групповое прослушивание, СМС, экстренный вызов
  + Повторный набор, обратный звонок, автоответ
  + Локальная 5-сторонняя конференц-связь
  + Прямой IP-вызов без SIP-прокси
  + Выбор мелодии звонка / импорт / удаление
  + Установка даты или времени вручную или автоматически
  + План набора
  + XML-браузер, действие URL / URI
  + Интегрированные скриншоты
  + RTCP-XR, VQ-RTCPXR
  + Улучшенный ключ DSS
* **Каталог**
  + Локальная телефонная книга до 1000 записей
  + Черный список
  + Удаленная телефонная книга XML / LDAP
  + Умный набор
  + Поиск в телефонной книге / импорт / экспорт
  + История звонков: набран / получен / пропущен / переадресован
* **Особенности IP-PBX**
  + Отображение статуса абонента (BLF), внешний вид мостовой линии (BLA)
  + Анонимный звонок, отклонение анонимного звонка
  + Горячая линия, голосовая почта
  + HOT-DESKING
  + Парк вызовов, перехват вызовов
  + Музыка на удержании
  + Централизованная запись разговоров
  + Визуальная голосовая почта
  + Запись звонка
* **Дисплей и индикатор**
  + 2,3 "132x64-пиксельный графический ЖК-дисплей с подсветкой
  + Светодиод для индикации вызова и ожидания сообщения
  + Двухцветные (красные или зеленые) светодиоды для индикации состояния линии
  + Интуитивно понятный пользовательский интерфейс с иконками и софт-клавишами
  + Многоязычный пользовательский интерфейс
  + Идентификатор звонящего с именем и номером
  + Энергосбережение
* **Функциональные клавиши**
  + 2 линейные клавиши со светодиодом
  + 6 функциональных клавиш: сообщение, гарнитура, повторный набор, передача, отключение громкой связи
  + 5 клавиш навигации
  + Клавиши регулировки громкости
* **Интерфейс**
  + 2 x RJ45 10 / 100M Ethernet-порта
  + 1 х RJ9 (4P4C) порт для трубки
  + 1 порт RJ9 (4P4C) для гарнитуры
* **Другие физические особенности**
  + Цвет: классический серый
  + Настенный монтаж
  + Внешний адаптер переменного тока Yealink： Вход 100 ~ 240 В переменного тока и выход 5 В / 600 мА постоянного тока
  + Потребляемая мощность (БП): 0,8-1,4 Вт
  + Размеры (Ш \* Д \* В \* Т): 209 мм \* 188 мм \* 150 мм \* 41 мм
  + Рабочая влажность: 10 ~ 95%
  + Рабочая температура: -10 ~ 50 ° C (+ 14 ~ 122 ° F)
* **Управление**
  + Конфигурация: браузер / телефон / автоматическое предоставление
  + Автоматическое предоставление через FTP / TFTP / HTTP / HTTPS для массового развертывания
  + Autoprovision PnP
  + Zero-sp-touch, TR-069
  + Блокировка телефона для личной безопасности
  + Сброс до заводских настроек, перезагрузка
  + Экспорт трассировки пакетов, системный журнал
* **Сеть и безопасность**
  + SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
  + Поддержка резервирования сервера вызовов
  + Обход NAT: режим STUN
  + Режим прокси и режим одноранговой связи SIP
  + Назначение IP: статический / DHCP
  + HTTP / HTTPS веб-сервер
  + Синхронизация времени и даты по SNTP
  + UDP / TCP / DNS-SRV (RFC 3263)
  + QoS: маркировка 802.1p / Q (VLAN), DSCP ToS уровня 3
  + SRTP для голоса
  + Поддержка (TLS)
  + HTTPS менеджер сертификатов
  + AES-шифрование для файла конфигурации
  + Дайджест аутентификации
  + OpenVPN, L2TP, IEEE802.1X
  + IPv6
  + LLDP / CDP / DHCP VLAN
  + LED
* **Содержание упаковки:**
* - IP-телефон Yealink SIP-T31
* - Телефонная трубка со шнуром телефонной трубки
* - Кабель Ethernet (1,5 м CAT5E UTP-кабель)
* - Подставка
* - Краткое руководство пользователя
* - Адаптер питания
* Кол-во / CTN: 10 шт
* NW / CTN: 11,7 кг
* Вес / CTN: 12,5 кг
* Размеры упаковки: 215 мм \* 200 мм \* 118 мм
* Размеры коробки: 615 мм \* 436 мм \* 208 мм