Утверждаю:

Генеральный директор

АО «Северо-Казахстанская

Распределительная Электросетевая

Компания»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А.Казановский

Техническая спецификация

Ремонт оборудования АСКУЭ типа «Сайман»

|  |  |
| --- | --- |
| Номер закупок (тендера): | - |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Ремонт оборудования АСКУЭ типа «Сайман» |
| Номер лота: | 2 |
| Наименование лота: | Ремонт оборудования АСКУЭ типа «Сайман» |
| Описание лота: | Ремонт оборудования АСКУЭ типа « Сайман»  1. Ремонт счётчиков электрических – электронных Орман СО-Э711 TX Р PLC IP П RS- 20шт..  2. Ремонт счётчик электрический – электронный «Дала» СА4-Э720 TX Р PLC IP П RS, I=5(60) A., «Дала» САР4-Э721 TX Р PLC IP П RS, I=10(100) А -4 шт.  3. Ремонт СА4У-Э720 R TX PLC IP П RS; САР4У-Э721 TX Р PLC IP П RS Код NT , I=5(7,5) A. – 8шт.  4. Ремонт PLC концентратора типа -программируемый контроллер с памятью, для сбора , хранения и передачи информации «Saiman 1000E» , код (РЕ). - 10шт. |
| Дополнительное описание лота: | Проведение ремонта счётчиков электрических – электронных «Орман» СО-Э711 TX Р PLC IP П RS - 20шт. однофазных и 3-х фазных: «Дала» СА4-Э720 TX Р PLC IP П RS, I=5(60) A, «Дала» САР4-Э721 TX Р PLC IP П RS, I=10(100) А., САР4У-Э721 TX Р PLC IP П RS Код NT «Дала», I=5(7,5) A –всего – 12шт.. (дефекты: выгорела клеммная колодка, нет индикации на ЖКИ). Ремонт концентраторов типа -программируемый контроллер с памятью, для сбора , хранения и передачи информации «Saiman 1000E» (дефект: неисправен PLC модем, ЖКИ не отображает информацию).  Поверка отремонтированного оборудования с предоставлением дубликатов паспортов с отметкой о дате поверки. Поверку счётчиков электрических и концентраторов проводить в соответствии с требованиями методики поверки на данные средства измерений. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | **1** |
| Единица измерения**:** | работа |
| Место выполнения работ | Место нахождения Исполнителя работы |
| Срок выполнения работ: | в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты начала выполнения работ. |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых работ: | Отремонтированное оборудование должно соответствовать техническим характеристикам предусмотренным заводом изготовителем на данное оборудование. |

Визы:

Начальник УРМиР Величкина С.А.

Начальник СЭПУ Оноприенко Е.В.

Исп: Овчинников В.В.

Тел.: 34-07

Инд. 9.2-18