## Технические характеристики UPS SVC V800-L-LCD

Мощность на выходе, Вт  480

Поддержка AVR  Есть

Напряжение на входе  165 - 275 В

Напряжение на выходе  220 В ± 10%

Частота входного напряжения  45 - 65 Гц

Частота выходного напряжения  50 - 60 Гц

Количество обычных розеток с резервным питанием  2

Типы розеток  1 х IEC-C13

Время переключения режимов, мс  3

Количество и тип аккумуляторов  12 В / 9 Ач

Время работы от аккумулятора (-ов)  3 - 20 минут

Время зарядки аккумулятора (-ов)  6 - 8 часов