Приложение №1 к договору поставки

от "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. №\_\_\_\_\_\_

между АО "Северо-Казахстанская

Распределительная Электросетевая Компания» г. Петропавловск

и

**СПЕЦИФИКАЦИЯ №1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Номенкл. номер | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. без НДС, (тенге) | Сумма ед. без НДС, (тенге) | Ставка НДС (тенге) | Сумма НДС, (тенге) | Всего сумма с НДС (тенге) |
| 1 |  | ПЛИТА ППЛ 1000\*500\*80 перекрытия инд.проект) | шт | 55 |  |  | 12% |  |  |
| 2 |  | ПЛИТА ППЛ 800\*600\*80 перекрытия (инд.проект) | шт | 30 |  |  | 12% |  |  |
| 3 |  | БЛОК ФБС24.6.6-Т бетонный ГОСТ13579-78 | шт | 9 |  |  | 12% |  |  |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сумма договора на условиях франко-склад Покупателя г. Петропавловск,

составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге с учетом НДС.

1. Условия и порядок оплаты:

1.1. Оплата производится деньгами путем банковского перевода на расчетный счет Поставщика в размере 100% по факту поставки товара, с отсрочкой платежа в течение 30 календарных дней.

2. Условия поставки Товара: франко-склад Покупателя.

3. Место поставки Товара: г. Петропавловск, ул. А. Шажимбаева, 144

4. Срок поставки: в течение 30 рабочих дней после заключения договора.

5. Поставка Товара производится единовременно.

6. Гарантийный срок на Товар устанавливается 12 месяцев с даты изготовления Товара

7. Год изготовления Товара: 2020г.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК** | **ПОКУПАТЕЛЬ** |

Приложение №2 к договору поставки

от "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. №\_\_\_\_\_\_

между АО "Северо-Казахстанская

Распределительная Электросетевая Компания» г. Петропавловск

и

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ №2**

**1.** **ПЛИТА ППЛ 1000\*500\*80 перекрытия (инд.проект)** - Форма изделий плоская и прямоугольная.. Длина изделий 1000 мм, ширина 500мм , высота – 80мм.

Армирование плит осуществляется путем закладывания в тело сварных сеток и каркасов из стали класса А-1, А-3. Базовыми показателями морозостойкости и водонепроницаемости считаются F-200 и W-4.

**2. ПЛИТА ППЛ 800\*600\*80 перекрытия (инд.проект) -** Форма изделий плоская и прямоугольная.. Длина изделий 800 мм, ширина 600мм , высота – 80мм.

Армирование плит осуществляется путем закладывания в тело сварных сеток и каркасов из стали класса А-1, А-3. Базовыми показателями морозостойкости и водонепроницаемости считаются F-200 и W-4.

**3. БЛОК ФБС24.6.6-Т бетонный ГОСТ13579-78 - ФБС -** фундаментный блок сплошной. Изготавливаются блоки ФБС из тяжелого бетона и соответствуют ГОСТ 13579-78. В соответствии с ГОСТ 13579-78 блоки фбс 24.6.6 имеют следующие размеры и вес: длина - 2380 мм, ширина - 600 мм, высота - 580мм, вес одного блока составляет 1.96 т.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК** | **ПОКУПАТЕЛЬ** |