Утверждаю:

Генеральный директор

АО «Северо-Казахстанская

Распределительная Электросетевая

Компания»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А.Казановский

Техническая спецификация

Р**емонт оборудования АСКУЭ типа «Матрица»**

|  |  |
| --- | --- |
| Номер закупок (тендера): | - |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Ремонт оборудования АСКУЭ типа «Матрица» |
| Номер лота: | 1 |
| Наименование лота: | Ремонт оборудования АСКУЭ типа «Матрица» |
| Описание лота: | Ремонт оборудования АСКУЭ типа «Матрица»:  1.Ремонт счётчиков электрических – электронных «Матрица» NP71E.1-10 - однофазных - 50шт.2.Ремонт счётчиков электрических – электронных 3-х фазных: «Матрица» NP73E.1-11-1 – 13шт., «Матрица» NP73E.3-14-1 – 16шт., «Матрица» NP73E.2-2-2 – 2шт.  3. Ремонт маршрутизаторов RTR8A. LG-1-1. , RTR8A. LG-2-1 – 10шт. |
| Дополнительное описание лота: | Проведение не гарантийного ремонта счётчиков электрических – электронных «Матрица» NP71E.1-10-1 однофазных - 50шт. (дефекты: выгорела клеммная колодка, нет индикации). Ремонт счётчиков эл. энергии 3-х фазных «Матрица» NP73E.1-11-1 – 13шт., «Матрица» NP73E.3-14-1 – 16шт., «Матрица» NP73E.2-2-2 -2шт. (дефекты: выгорела клеммная колодка, нет индикации). Ремонт маршрутизаторов RTR8A. LG-1-1, RTR8A. LG-2-1 – 10шт.(дефекты: ошибка DS, не поддаются программированию). Поверка отремонтированного оборудования с предоставлением дубликатов паспортов с отметкой о дате поверки. Поверку счётчиков электрических – электронных «Матрица» NP71E.1-10 - однофазных - 50шт., 3-х фазных: «Матрица» NP73E.1-11-1 – 13шт., «Матрица» NP73E.3-14-1 – 16шт., «Матрица» NP73E.2-2-2 – 2шт., маршрутизаторов RTR8A. LG-1-1, RTR8A. LG-2-1 -10шт. проводить в соответствии с требованиями методики поверки на данные средства измерений. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | **1** |
| Единица измерения**:** | работа |
| Место выполнения работ | Место нахождения исполнителя работы |
| Срок выполнения работ: | 45 (сорок пять) рабочих дней. Исполнитель начинает выполнение работы на следующий рабочий день после выполнения Заказчиком обязательств по внесению 100% предоплаты стоимости услуг и доставки Оборудования на склад Исполнителя. |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых работ: | Отремонтированное оборудование должно соответствовать техническим характеристикам предусмотренным заводом изготовителем на данное оборудование. |

Визы:

Начальник УРМиР Величкина С.А.

Начальник СЭПУ Оноприенко Е.В.

Исп: Овчинников В.В.

Тел.: 34-07

Инд. 9.2-18