**Объём работ**

Услуги по техническому обслуживанию огнетушителей, которые включают в себя:

- проверку состояния огнетушителя;

- внешний и внутренний осмотры;

- ремонт и замена манометров, запорно-пусковых устройств, колесных пар;

- гидравлическое испытание на прочность и пневматические испытания на герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства;

- плановую и внеплановую перезарядку.

|  |  |
| --- | --- |
| Тип огнетушителя | Количество огнетушителей |
| ОП-2 | 2 |
| ОП-4 | 21 |
| ОП-5 | 120 |
| ОП-8 | 17 |
| ОП-10 | 26 |
| ОП-50 | 1 |
| ОП-100 | 19 |
| ОУ-4 | 2 |
| ОУ-5 | 222 |
| ОУ-8 | 11 |
| ОУ-10 | 11 |
| ОУ-25 | 2 |
| ОУ-40 | 1 |
| ОУ-50 | 1 |
| ОУ-100 | 25 |
| ОПУ-5 | 123 |
| ОПУ-10 | 16 |
| **Итого:** | **620** |