**Объём работ**

Услуги по техническому обслуживанию огнетушителей, которые включают в себя:

- проверку состояния огнетушителя;

- внешний и внутренний осмотры;

- ремонт и замена манометров, запорно-пусковых устройств, колесных пар;

- гидравлическое испытание на прочность и пневматические испытания на герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства;

- плановую и внеплановую перезарядку.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип огнетушителя | ТЦ | ТТЦ | ЭЦ | КЦ | ХЦ | ЦТАИ | ГХО | РСУ | Всего |
| ОП - 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| ОП - 4 | 1 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 7 |
| ОУ - 5 | 14 | 18 | 14 | 20 | - | 1 | 1 | 1 | 69 |
| ОПУ - 5 | - | 5 | 4 | - | 6 | 3 | 9 | - | 27 |
| ОП - 50 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| ОП - 100 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | 11 |
| ОП-8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| ОУ - 100 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| ОП - 5 | 8 | 16 | - | 7 | 1 | - | 1 | 1 | 34 |
| ОПУ - 10 | - | 8 | - | - | - | 2 | - | - | 10 |
| ОУ - 8 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 |
| ОУ - 10 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| ОП - 10 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| ОУ - 40 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| ОУ - 50 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Итого: | 39 | 55 | 20 | 36 | 7 | 12 | 11 | 2 | 182 |