Техническая спецификация закупаемых работ/услуг.

|  |  |
| --- | --- |
| Номер закупок (тендера): |  |
| Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне): | Изготовление и монтаж площадок ливнестоков |
| Номер лота: | 1 |
| Наименование лота: | Изготовление и монтаж площадок ливнестоков |
| Описание лота: | Произвести работы по изготовлению и монтажу площадок ливнестоков в турбинном цехе |
| Дополнительное описание лота: | Требуется произвести работы по изготовлению и монтажу площадок ливнестоков в турбинном цехе **Приложение №1** Объем работ на изготовление и монтаж ливнестоков. |
| Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг: | 1 |
| Единица измерения**:** | работа |
| Место выполнения услуг: | г. Петропавловск, ул. Я. Гашека, 28 ПТЭЦ-2 |
| Срок предоставления услуг: | Декабрь 2020 года. |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг: | **Требования к поставщикам:**  Для производства Работ Подрядчик использует Материалы заказчика.  Выполнять работы в строгом соответствии с правилами организации работ (разрабатывает Подрядчик), технологическими картами и сетевым графиком.  **Квалификационные требования к потенциальному поставщику:**   1. Наличие лицензии на строительно-монтажные работы не ниже I категории~~,~~ включая подвиды лицензируемого вида деятельности:   - Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления.  - Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с: связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля производственного назначения.  - специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных сооружений, включающие капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: магистральных линий электропередач с напряжением до 35кВ и до 110кВ и выше.  Выполнить работы собственными силами, либо привлечь к исполнению договора других лиц (субподрядчиков) с письменного согласия заказчика, но не более двух третей объема работ, предусмотренных договором. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства субподрядчиком.  Работы должны выполняться в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, тепловых и электрических сетей, утвержденными приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 11.02.2015г. №73. |

**Приложение №1 Объем работ на изготовление и монтаж**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол- во |
|
| 1 | Изготовление новых лесниц | 1 лес. | 29 |
| 2 | Изготовление новых площадок | 1 площ. | 29 |
| 3 | Монтаж лест отм. 23м к-1,1 | 1 лес. | 29 |
| 4 | Монтаж площ отм. 23м к-1,1 | 1 площ. | 29 |
| 5 | Изготовл м/к лесов | м/п | 464 |
| 6 | Монтаж м/к лесов | м/п | 464 |
| 7 | Устр-во и разб дерев настил на высо свыше10м. | 10 м² | 11,6 |
| 8 | Монтаж стоек | 1 дет. | 232 |
| 9 | Монтаж поручней | 1 дет. | 290 |
| 10 | Монтаж бортовой полосы | 1 дет. | 145 |
| 11 | Уборка рем.оснаски, инструм,запчастей, м/лома. | 1 раб. мес. | 58 |