**Техническая характеристика**

**Juniper серии SRX340**

**Шлюз безопасности Juniper серии SRX340** является усовершенствованной заменой SRX240 и обладает вдвое большей производительностью: до 3 Гбит/с и IPsec VPN 600 Мбит/с. Устройства**SRX 340** предназначены для предприятий среднего размера (не более 100 человек).

**Основные особенности и функции:**

* **16 портов** — 8x1GbE, 8 портов SFP и 4 слота расширения;
* Брандмауэр и VPN;
* Система предотвращения вторжений IPS;
* Антивирус для защиты от вредоносных файлов;
* Контроль приложений;
* WEB-фильтрация;
* Анти-спам для защиты обмена сообщениями;
* Технология Threat Intelligence для защиты от перехвата информации, уязвимостей, фишинга;
* Система охлаждения по схеме front-to-back;
* Функции коммутации и маршрутизации.