Приложение №2 к договору поставки

от "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. №\_\_\_\_\_\_

между ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»,

г. Петропавловск

и

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ №2**

1. **Костюм сварщика (парусина/ спилок)**

Комплектация: куртка, брюки;

Ткань парусина, лен-49%, хлопок 51%, 550 г/м2, огнестойкая пропитка, спилок – 100%;

Застежка: потайная на пуговицах;

Защитные элементы: внутренние манжеты;

Карманы: в боковых швах, потайной;

Вентиляционные отверстия: в области пройм, в шве притачивания кокетки на брюках;

Усилительные накладки из спилка: на полочках, передних частях рукавов куртки, передних

половинках брюк.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК** | **ПОКУПАТЕЛЬ** |