**Приложение №2**

**к договору**

**№\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Техническое задание**  **на Ремонт помещений Ждановского мастерского участка с. Золотая Нива** | | | |
| **№№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Раздел 1. Двери** | | | |
| 1 | Дверные коробки в каменных стенах. Демонтаж | шт | 4 |
| 2 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка на распорных дюбелях | м2 | 4,2 |
| 3 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухим полотном с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком (материал) | м2 | 4,2 |
| 4 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах | м2 | 4,2 |
| 5 | Блоки дверные служебные с двухпольными трудно возгораемыми полотнами (материал) | м2 | 4,2 |
| 6 | Замок цилиндровый, врезной с защелкой, управляемой ручками от замка | шт | 4 |
| 7 | Петля накладная | шт | 8 |
| **Раздел 2. Стены** | | | |
| 8 | Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым, толщ. До 10 мм | м2 | 393,284 |
| 9 | Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 195,925 |
| **Раздел 3. Потолки** | | | |
| 10 | Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. | м2 | 104,6 |
| 11 | Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35%. | м2 | 104,6 |
| 12 | Потолки подвесные из декоративно-акустических плит типа «Армстронг». Устройство | м2 | 47,4 |
| 13 | Подвесной потолок из минерального волокна класса «эконом» толщ.12 мм в комплекте (материал) | м2 | 47,4 |
| **Раздел 4. Отопление** | | | |
| 14 | Конвекторы. Установка ЭВНА-1, ЭВНА-1,5 | кВт | 6 |
| 15 | Электрический конвектор ЭВУБ-1,0 с терморегулятором | шт | 1 |
| 16 | Электрический конвектор ЭВУБ-1,5 с терморегулятором | шт | 6 |
| 17 | Конвекторы. Установка ЭВНА-1, ЭВНА-1,5 | кВт | 2 |
| 18 | Электрический конвектор ЭВУБ-2,0 с терморегулятором | шт | 4 |

**Примечание: Все материалы и оборудование, применяемые при выполнении работ (в том числе: производитель, марка, цветовая гамма) необходимо согласовывать с Заказчиком. В случае невозможности выполнения работ согласно требований технической документации (объёмы, виды и др.), Подрядчик обязан до начала осуществления работ письменно уведомить Заказчика, с приложением Протокола замены.**

|  |
| --- |
| **«Подрядчик»** |
| **Директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |
| --- |
| **«Заказчик»** |
| **АО «Северо-Казахстанская**  **Распределительная Электросетевая Компания»**  **Генеральный директор**    **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Казановский** |