Приложение №1 к договору поставки

от "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. №\_\_\_\_\_\_

между АО "Северо-Казахстанская

Распределительная Электросетевая Компания» г. Петропавловск

и

**СПЕЦИФИКАЦИЯ №1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Номенкл. номер | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. без НДС, (тенге) | Сумма ед. без НДС, (тенге) | Ставка НДС (тенге) | Сумма НДС, (тенге) | Всего сумма с НДС (тенге) |
| 1 |  | СИЛИКАГЕЛЬ КСКГ технический крупнопористый ГОСТ3956-76 | кг | 350 |  |  | 12% |  |  |
| 2 |  | СИЛИКАГЕЛЬ КСМГ мелкопористый гранулированный сорт 1 ГОСТ3956-76 | кг | 150 |  |  | 12% |  |  |
| 3 |  | СИЛИКАГЕЛЬ-ИНДИКАТОР ГОСТ8984-75 | кг | 25 |  |  | 12% |  |  |
| 4 |  | ЦЕОЛИТ NaX-БКО | кг | 50 |  |  | 12% |  |  |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сумма договора на условиях франко-склад Покупателя г. Петропавловск,

составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге с учетом НДС.

1. Условия и порядок оплаты:

1.1. Оплата производится деньгами путем банковского перевода на расчетный счет Поставщика в размере 100% по факту поставки товара, в течение 30 календарных дней.

2. Условия поставки Товара: франко-склад Покупателя.

3. Место поставки Товара: г. Петропавловск, ул. А. Шажимбаева, 144

4. Срок поставки: в течение 30 рабочих дней после заключения договора.

5. Поставка Товара производится единовременно.

6. Гарантийный срок на Товар устанавливается 12 месяцев с даты изготовления Товара

7. Год изготовления Товара: 2020г.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК** | **ПОКУПАТЕЛЬ** |

Приложение №2 к договору поставки

от "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. №\_\_\_\_\_\_

между АО "Северо-Казахстанская

Распределительная Электросетевая Компания» г. Петропавловск

и

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ №2**

**1.** **СИЛИКАГЕЛЬ КСКГ технический крупнопористый ГОСТ3956-76 –**

Внешний вид - Стекловидные прозрачные или стекловидные матовые зерна овальной,

сферической или неправильной формы. Цвет от бесцветного

до темного с черными включениями. Массовая доля зерен,%, при размере зерен, мм 2,8-7,0 -

не менее 94.

**2. СИЛИКАГЕЛЬ КСМГ мелкопористый гранулированный сорт 1 ГОСТ3956-76 –**

Внешний вид Стекловидные прозрачные или стекловидные матовые зерна овальной, сферической или неправильной формы. Цвет от бесцветного

до темного с черными включениями. Механическая прочность,%, не менее -94.

**3. СИЛИКАГЕЛЬ-ИНДИКАТОР ГОСТ8984-75-**

Внешний вид - Зёрна мелкопористые от синего до

светло-голубого цвета.Массовая доля зёрен, %, (при размере зёрен 1,0-7,0 мм) - не менее 96.

**4. ЦЕОЛИТ NaX-БКО -** Синтетический гранулированный цеолит специального назначения с размером рабочих пор 10А, выпускаемый в форме шарика или экструдата**.**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК** | **ПОКУПАТЕЛЬ** |