Приложение №1 к договору поставки

от "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. №\_\_\_\_\_\_

между АО "Северо-Казахстанская

Распределительная Электросетевая Компания» г. Петропавловск

и

**СПЕЦИФИКАЦИЯ №1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Номенкл. номер | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. без НДС, (тенге) | Сумма ед. без НДС, (тенге) | Ставка НДС (тенге) | Сумма НДС, (тенге) | Всего сумма с НДС (тенге) |
| 1 |  | ЩЕБЕНЬ фр.20-40 ГОСТ8267-93 | м3 | 137 |  |  | 12% |  |  |
| 2 |  | ПЕСОК речной | м3 | 117 |  |  | 12% |  |  |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сумма договора на условиях франко-склад Покупателя г. Петропавловск,

составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) тенге с учетом НДС.

1. Условия и порядок оплаты:

1.1. Оплата производится деньгами путем банковского перевода на расчетный счет Поставщика в размере 100% по факту поставки товара, в течение 30 календарных дней.

2. Условия поставки Товара: франко-склад Покупателя.

3. Место поставки Товара: г. Петропавловск, ул. А. Шажимбаева, 144

4. Срок поставки: в течение 30 рабочих дней после заключения договора.

5. Поставка Товара производится единовременно.

6. Гарантийный срок на Товар устанавливается 12 месяцев с даты изготовления Товара

7. Год изготовления Товара: 2020г.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК** | **ПОКУПАТЕЛЬ** |

Приложение №2 к договору поставки

от "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. №\_\_\_\_\_\_

между АО "Северо-Казахстанская

Распределительная Электросетевая Компания» г. Петропавловск

и

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ №2**

**ЩЕБЕНЬ фр.20-40 ГОСТ8267-93** -Технические характеристики в соответствии с ГОСТ 8267-93:

Коэффициент уплотнения щебня фракции 20-40 - 1,1-1,2.

Прочность; Лещадность – форма зерен, отношение игловатых зерен на единицу объёма.

Морозостойкость – количество циклов замерзания и оттаивания который способен выдержать материал без ухудшения свойств. Радиоактивность - 2 класса**.**

**ПЕСОК речной -** Песок речной строительный. Среднезернистый ( до 2-2,8 мм). Цвет - желтый, желто-серый. Процент содержания примесей и глинистых частиц - не более 0,7 %. Предназначение : изготовление кладочных, штукатурных растворов и бетонов всех видов.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК** | **ПОКУПАТЕЛЬ** |