|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Техническое задание**  **На выполнение работ по замене и установке конструкций ПВХ** | | | |
| №№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Изготовление и установка конструкций оконных блоков из ПВХ в здании Мех. мастерской** |  |  |
| 1 | Изготовление и установка оконных блоков из ПВХ (подоконники, пластиковые откосы ш = 300 мм, москитные сетки), демонтаж существующих деревянных оконных блоков:  1,1×1,75(Н) м  ( в т.ч. со створкой – 8 шт; глухие – 18 шт) | шт | 26 |
| 2 | Демонтаж существующих деревянных блоков | шт | 26 |
|  |  |  |  |
|  | **Изготовление и установка конструкций оконных блоков из ПВХ в здании столярного цеха** |  |  |
| 1 | Изготовление и установка оконных блоков из ПВХ (подоконники, внутренние пластиковые откосы ш = 300 мм, москитные сетки):  1,00×1,72(Н) м  ( в т.ч. со створкой – 6 шт; глухие – 11 шт)  1,47×1,80(Н) м  ( в т.ч. глухие – 4 шт) | шт  шт | 17  4 |
| 2 | Демонтаж существующих деревянных блоков | шт | 21 |
|  |  |  |  |