|  |
| --- |
| ***Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской*** ***области*** |
|  | ***в период с 02.10.2017 г. по 08.10.2017 г.*** |
| **№ п/п** | **Наименование отключаемого оборудования** | **Причина отключения** | **Дата отключения** | **Основные потребители** |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ ф №4-10кВ «Покровка-Техникум» | Для выпилки веток в охранной зоне ВЛ | с 1400 02.10.2017г.до 1800 02.10.2017г | Есильский район: с. Покровка-№4-6 «Родничок», ул. Строительная, №4-4 «Жив.база», ДК, котельная, чебуречная. |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ ф. №4-10кВ «Покровка-Техникум» | Для выпилки веток в охранной зоне ВЛ | с 1400 03.10.2017г.до 1800 03.10.2017г | Есильский район: с. Покровка-№4-6 «Родничок», ул. Строительная, №4-4 «Жив.база», ДК, котельная, чебуречная |
| 3 | На ПС 35/10кВ «Суворовская» вывести в ремонт ф №5-10кВ «Школа» | Для вырубки просеки | с 1000 02.10.2017г.до 1800 02.10.2017г | М.Жумабаева район: п. Октябрьское-школа, з/ток |
| 4 | Вывести в ремонт ВЛ-35кВ «Белое-Родина» | Для кап.ремонта | с 0900 02.10.2017г.до 1700 06.10.2017г(с включением в ночь) | Мамлютский район: с. Сливное-жилой сектор;Таможенный пост «Жана-Жол»;с. Чистое-МТМ, жилой сектор;АЗС «Шельф»;с. Коваль-жилой сектор. |
| 5 | На35/10кВ «Красноярка» вывести в ремонт II СШ-10кВ  | Для проведения проф.испытаний | с 1000 05.10.2017г.до 1800 05.10.2017г | Кызылжарский район: с. Красноярка-столовая, клуб, поселок;с. Желяково-жилой сектор, з/ток;№4-6 зона отдыха з/да Ленина, НОМ-10 кафе «Лаура», НОМ-10 «Корчагин, пограничный пост «Кызыл-Жар»;с. Долматово-жилой сектор, столовая, №5-3 «Береговая», №5-8 «Башня», школа, поселок, з/ток;с. Красный Яр-жилой сектор. |
| 6 | На ПС 35/10кВ «Булак» вывести в ремонт МВ ввода №2-35кВ | Для замены трансформаторного масла в баке МВ-35кВ ф «С» | с 1000 04.10.2017г.до 1400 04.10.2017г | Есильский район: с Булак- МТМ, №9-5 «Аккудук», школьная, береговая, детсад, школа;с. Карагай-школа, магазин;с. Актас-котельная, школа, з/ток, №9-4 «Тунгуюк». |
| 7 | На ПС 35/10кВ «Знаменка» вывести в ремонт ВЛ-10кВ ф №1 «Знаменка-Метлишино» | Для кап.ремонта ВЛ-10кВ | с 1000 02.10.2017г.до 1800 06.10.2017г(с включением в ночь) | Кызылжарский район: с. Метлишино-кузница, №13 «ЗАВ», №14 «Метлишино»;№11 «ДРП»;с. Новоникольское-з/ток, Новоникольское. |
| 8 | На ПС 35/10кВ «Бишкуль» вывести в ремонт ВЛ-10кВ ф №5 «Бишкуль-К.Цеткин» | Для установки РЛНД-10кВ на отпаечной опоре ТОО «Гранит-Север» опора №61 в соответствии с требованиями тех.условий | с 1000 03.10.2017г.до 1700 03.10.2017г | Кызылжарский район: с. Бишкуль-ТОО «Радуга», с/х механизция, ул. Северная, ул. Новая, ул. С. Муканова, комхоз, ул. Комарова, КНС, ДК, акимат, ФОК, школа, №38 десерт, ТОО «Азиат», молсервис, ул. Советская, РРУ |
| 9 | На ПС 35/10кВ «Амангельдинская» вывести в ремонт ВЛ-10кВ ф №5 «Амангельдинская-Калиновка» | Для капитального ремонта | с 1800 29.09.2017г.до 1800 06.10.2017г | Есильский район: с.Амангельдинская-машдвор, КХ «Жунус»;с. Талапкер-жилой сектор;с. Калиновка-жилой сектор;с. Поляковка-жилой сектор |
| 10 | На ПС 110/35/10кВ «Писаревка» вывести в ремонт ВЛ-10кВ ф №2 «Бастомар» | Для выправки укоса опоры №222 | с 1400 06.10.2017г.до 1800 06.10.2017г | М.Жумабаева район: с. Бастомар-фазенда, КХ «Калиниченко», МТМ, ВНС, баня, школа, поселок, ХПП, зерноток. |
| 11 | На ПС 35/10кВ «Ясновка» вывести в ремонт ф №12-10кВ «Производство» | Для снятия шлейфов на КТП-№12/1 «Огород» | с 1000 05.10.2017г.до 1300 05.10.2017г | Есильский район: с. Ясновка-огород, МТМ, зерноток, ТП «Ясновский», №12-7 Надежда |
| 12 | На ПС 35/10кВ «Асаново-Тяга» вывести в ремонт ВЛ-10кВ ф. №9 «Асаново-тяга-Толмачевка» | Для выпелки деревьев под ВЛ-10кВ | с 1100 05.10.2017г.до 1700 05.10.2017г | Кызылжарский район: с. Асаново-гараж, з/ток, базы;с. Толмачевка-№9-6 «Толмачевка». |
| 13 | На ПС 35/10кВ «Суворовская» вывести в ремонт ВЛ-10кВ ф №2 «Барашки» | Для замены дефектных опор и выправки опор | с 1000 06.10.2017г.до 1800 06.10.2017г | М Жумабаева район: п.Барашки-поселок. |
| 14 | На ПС 35/10кВ «Явленка» вывести в ремонт ф №6-10кВ «Явленка-ХПП» | Для безопасного производства работ на ВЛ-0,4кВ | с 0900 05.10.2017г.до 1800 06.10.2017г | Есильский район: с.Явленка-40 лет Победы, №6-2 Березка, ХПП |